Como configurar o servidor DHCP e DNS no Router Cisco para PackerTracer  
  
\*DHCP

No

>enable  
>configure terminal (ou config t)  
>interface FastEthernet9/0  
**#Lembre-se de adicionar a interface Fast Ethernet do Router caso não possua instalado.  
>**ip address 10.0.0.1 255.0.0.0  
>no shutdown  
>ip dhcp pool DHCP\_Local  
**#configuração da rede**>network 10.0.0.0 255.0.0.0  
>default-router 10.0.0.1  
>dns-server “ip”  
>exit  
**#Excluir ips reservados a roteadores e servidores de rede**

>ip dhcp excluded-address 10.0.0.1 10.0.0.10

copy running-config startup-config

**Outros comandos:**

Mostras o ips vinculados

>enable  
>show ipdhcp binding